Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

13.bmp

!!!OK!!!

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-3.bmp

!!!OK!!!

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!OK!!!

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

11.bmp

!!!OK!!!

!!!ERROR!!!

11.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

11.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

-6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

-6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

2.bmp

!!!ERROR!!!

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

1.bmp

!!!ERROR!!!

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення 7
2
10
26
25
5
23
17
20
1
8
4
24
19
3
16
15
13
14
6
22
11
18
21
9
12
sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

-6.bmp

!!!ERROR!!!

-6.bmp

!!!ERROR!!!

-6.bmp

!!!ERROR!!!

-6.bmp

!!!ERROR!!!

-6.bmp

!!!ERROR!!!

-6.bmp

!!!ERROR!!!

-6.bmp

!!!ERROR!!!

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

3.bmp

!!!ERROR!!!

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

17.bmp

!!!ERROR!!!

!!!Ваша оцінка :2!!!



!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

!!!Ваша оцінка :3!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

13.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

11.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

11.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

16.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

11.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

11.bmp

!!!ERROR!!!

!!!Ваша оцінка :1!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

!!!Ваша оцінка :3!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

!!!Ваша оцінка :3!!!
!!!Пройшло часу :0:27!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

!!!Ваша оцінка :3!!!
!!!Пройшло часу :0:20!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

11.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

13.bmp

!!!OK!!!

!!!Ваша оцінка :11!!!
!!!Пройшло часу : 281c!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

!!!Ваша оцінка :3!!!
!!!Пройшло часу : 38c!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

!!!Ваша оцінка :1!!!
!!!Пройшло часу : 300c!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

!!!Ваша оцінка :2!!!
!!!Пройшло часу : 300c!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

!!!Ваша оцінка :3!!!
!!!Пройшло часу : 30c!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

Дано: АВ=64см, АС=75см, ВС=38см. Знайти найбільший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=57см, АС=59см, ВС=75см. Знайти найменший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=10см, АС=34см, ВС=36см. Знайти середній кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

!!!Ваша оцінка :3!!!
!!!Пройшло часу : 19c!!!

Дано: АВ=93см, АС=71см, ВС=27см. Знайти найбільший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=60см, АС=38см, ВС=51см. Знайти найменший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=12см, АС=97см, ВС=93см. Знайти середній кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

Test
Zadacha
Zadacha
Test
Test
Zadacha
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Дано: А=0см, С=0см, В=0см. Знайти найбільшу висоту.
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha
Дано: АВ=95см, АС=62см, ВС=41см. Знайти найбільший кут.
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Zadacha2
Дано: А=77см, С=53см, В=54см. Знайти найбільшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=27см, АС=2см, ВС=25см. Знайти найменшу висоту.
vidp:0

!!!OK!!!

Дано: АВ=8см, АС=89см, ВС=81см. Знайти середню висоту.
vidp:0

!!!OK!!!

!!!Відповідь :!!!
Zadacha2
Дано: А=7см, С=4см, В=78см. Знайти найбільшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=4см, АС=91см, ВС=74см. Знайти найменшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=58см, АС=68см, ВС=67см. Знайти середню висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Test
Test
Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

15.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Zadacha
Дано: АВ=16см, АС=55см, ВС=67см. Знайти найбільший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=75см, АС=85см, ВС=52см. Знайти найменший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=97см, АС=98см, ВС=18см. Знайти середній кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Zadacha2
Дано: А=47см, С=64см, В=96см. Знайти найбільшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=41см, АС=43см, ВС=54см. Знайти найменшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=59см, АС=13см, ВС=33см. Знайти середню висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Test
!!!Ваша оцінка :0!!!
!!!Пройшло часу : 300c!!!

Test
Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

Zadacha2
Zadacha2
Дано: А=82см, С=45см, В=53см. Знайти найбільшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=45см, АС=42см, ВС=78см. Знайти найменшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=12см, АС=85см, ВС=91см. Знайти середню висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Zadacha2
Дано: А=66см, С=34см, В=84см. Знайти найбільшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=25см, АС=6см, ВС=28см. Знайти найменшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=49см, АС=65см, ВС=76см. Знайти середню висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Zadacha
Дано: АВ=47см, АС=59см, ВС=73см. Знайти найбільший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=26см, АС=38см, ВС=27см. Знайти найменший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=92см, АС=93см, ВС=5см. Знайти середній кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Zadacha2
Дано: А=58см, С=84см, В=56см. Знайти найбільшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=62см, АС=39см, ВС=99см. Знайти найменшу висоту.
Zadacha2
Zadacha2
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=77см, АС=29см, ВС=65см. Знайти середню висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Zadacha
Дано: АВ=90см, АС=95см, ВС=51см. Знайти найбільший кут.
Test
Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Ошибка!sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

Test
Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Ошибка!tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Верно!tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Ошибка!cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Ошибка!tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Ошибка!cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Ошибка!sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Верно!sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Ошибка!cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

Test
Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

Test
2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

Test
Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

Zadacha
Дано: АВ=64см, АС=18см, ВС=80см. Знайти найбільший кут.
Test
Выберите значение sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Выберите значение sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Выберите значение cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Выберите значение tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Выберите значение cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

Test
8.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Select value sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

Zadacha
Дано: АВ=73см, АС=31см, ВС=98см. Найти наибольший угол.
Zadacha
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=66см, АС=84см, ВС=78см. Find smallest angle.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Test
sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

Test
9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

Test
6.bmp

!!!OK!!!

Select value tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

Test
8.bmp

!!!ERROR!!!

Выберите значение tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Выберите значение tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

Test
cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

Test
Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

Zadacha
Дано: АВ=19см, АС=63см, ВС=56см. Знайти найбільший кут.
Zadacha
vidp:0

!!!ERROR!!!

Given: АВ=58см, АС=37см, ВС=61см. Find smallest angle.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Given: АВ=78см, АС=55см, ВС=65см. Find average angle.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Zadacha
Zadacha2
Дано: А=63см, С=99см, В=84см. Знайти найбільшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Test
6.bmp

!!!ERROR!!!

Выберите значение cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Выберите значение cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

Zadacha2
Дано: АВ=27см, АС=79см, ВС=68см. Найти наибольшую высоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=62см, АС=52см, ВС=43см. Найти наименьшую высоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=90см, АС=64см, ВС=80см. Найти среднюю высоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Test
Select value cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Select value cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Select value tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Select value sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Select value cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Select value cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Select value sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Select value cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Select value cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Select value cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Select value tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Select value cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Select value sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Select value cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

!!!Your mark :3!!!
!!!Time elapsed : 21c!!!

Zadacha
Given: АВ=32см, АС=57см, ВС=54см. Find largest angle.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Given: АВ=90см, АС=82см, ВС=77см. Find smallest angle.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Given: АВ=43см, АС=60см, ВС=71см. Find average angle.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Zadacha2
Given: АВ=62см, АС=47см, ВС=74см. Find largest height.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Given: АВ=90см, АС=55см, ВС=83см. Find smallest height.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Given: АВ=50см, АС=44см, ВС=81см. Find average height.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Test
Select value cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Select value sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

Zadacha2
Дано: АВ=37см, АС=69см, ВС=81см. Знайти найбільшу висоту.
Test
Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

Zadacha
Дано: АВ=52см, АС=92см, ВС=60см. Знайти найбільший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=73см, АС=88см, ВС=46см. Знайти найменший кут.
Test
Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

!!!Ваша оцінка :3!!!
!!!Пройшло часу : 25c!!!

Test
Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Zadacha
Test
Zadacha
Дано: АВ=48см, АС=77см, ВС=91см. Знайти найбільший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Zadacha2
Дано: АВ=12см, АС=20см, ВС=16см. Знайти найбільшу висоту.
Test
Select value tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Select value cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Select value tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Test
Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Test
Select value cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Select value cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Select value tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Select value sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Select value cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Select value cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Select value cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Select value cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Select value cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Select value cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Select value sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Select value tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Select value cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

!!!Your mark :3!!!
!!!Time elapsed : 47c!!!

Zadacha
Given: АВ=89см, АС=13см, ВС=84см. Find largest angle.
Zadacha2
Given: АВ=85см, АС=80см, ВС=28см. Find largest height.
Zadacha
Zadacha
Given: АВ=15сm, АС=18сm, ВС=22сm. Find largest angle.
Zadacha
Дано: АВ=34см, АС=20см, ВС=20см. Знайти найбільший кут.
Zadacha2
Дано: АВ=40см, АС=52см, ВС=57см. Знайти найбільшу висоту.
Test
Test
Select value for sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Select value for cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Select value for sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Select value for cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Select value for sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Select value for cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Select value for tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Select value for tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Select value for sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Select value for sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Select value for tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Select value for cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Select value for cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Select value for sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Select value for cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

Test
Zadacha
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=92см, АС=66см, ВС=90см. Знайти найменший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=85см, АС=95см, ВС=69см. Знайти середній кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Zadacha2
vidp:0

!!!ERROR!!!

Zadacha
Test
Test
Test
Test
Test
Выберите значение sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

Test
2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

Test
3.bmp

!!!ERROR!!!

Zadacha
Test
Zadacha
Дано: АВ=80см, АС=51см, ВС=67см. Знайти найбільший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=22см, АС=40см, ВС=40см. Знайти найменший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=67см, АС=51см, ВС=68см. Знайти середній кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Zadacha2
Дано: АВ=57см, АС=41см, ВС=90см. Знайти найбільшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=60см, АС=15см, ВС=63см. Знайти найменшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=89см, АС=21см, ВС=70см. Знайти середню висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Test
Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

Test
Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

!!!Ваша оцінка :4!!!
!!!Пройшло часу : 300c!!!

Test
Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

-6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

!!!Ваша оцінка :9!!!
!!!Пройшло часу : 292c!!!

Zadacha
Дано: АВ=99см, АС=84см, ВС=89см. Знайти найбільший кут.
Zadacha2
Дано: АВ=69см, АС=38см, ВС=94см. Знайти найбільшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=94см, АС=91см, ВС=17см. Знайти найменшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=66см, АС=77см, ВС=22см. Знайти середню висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Zadacha
Test
Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

Test
Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Test
Test
Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

11.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

13.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

!!!Ваша оцінка :10!!!
!!!Пройшло часу : 239c!!!

Test
Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

13.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

!!!Ваша оцінка :7!!!
!!!Пройшло часу : 256c!!!

Test
Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

11.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

-6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

13.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

!!!Ваша оцінка :12!!!
!!!Пройшло часу : 196c!!!

Test
Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

13.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

-6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

11.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

!!!Ваша оцінка :11!!!
!!!Пройшло часу : 170c!!!

Test
Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

10.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

!!!Ваша оцінка :4!!!
!!!Пройшло часу : 300c!!!

Test
Test
Zadacha
Test
Test
Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

!!!Ваша оцінка :7!!!
!!!Пройшло часу : 300c!!!

Test
Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

-6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

!!!Ваша оцінка :10!!!
!!!Пройшло часу : 221c!!!

Test
Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

-6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

11.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

!!!Ваша оцінка :11!!!
!!!Пройшло часу : 210c!!!

Test
Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

-6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

13.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

11.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

!!!Ваша оцінка :12!!!
!!!Пройшло часу : 199c!!!

Test
Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

11.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!OK!!!

!!!Ваша оцінка :10!!!
!!!Пройшло часу : 262c!!!

Test
Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Test
Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

13.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

-6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

!!!Ваша оцінка :10!!!
!!!Пройшло часу : 261c!!!

Test
Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

-3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

13.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

4.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

7.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

18.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

8.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

11.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

!!!Ваша оцінка :10!!!
!!!Пройшло часу : 300c!!!

Zadacha
Дано: АВ=61см, АС=69см, ВС=80см. Знайти найбільший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=59см, АС=90см, ВС=73см. Знайти найменший кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=69см, АС=45см, ВС=62см. Знайти середній кут.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Zadacha2
Дано: АВ=64см, АС=84см, ВС=55см. Знайти найбільшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=77см, АС=10см, ВС=72см. Знайти найменшу висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

Дано: АВ=58см, АС=16см, ВС=53см. Знайти середню висоту.
vidp:0

!!!ERROR!!!

!!!Відповідь :!!!
Test
Выберите значение sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

Test
Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

Test
Виберіть значення tg(30°)
6.bmp
5.bmp
1.bmp
-3.bmp

6.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(120°)
-5.bmp
1.bmp
-4.bmp
5.bmp

-5.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(90°-a)
8.bmp
9.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin A
17.bmp
15.bmp
18.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(60°)
-4.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp

-4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(45°)
3.bmp
2.bmp
-1.bmp
4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(135°)
-2.bmp
3.bmp
2.bmp
-4.bmp

-2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення cos(45°)
2.bmp
6.bmp
-3.bmp
1.bmp

2.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення tg(150°)
4.bmp
-6.bmp
1.bmp
-5.bmp

4.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos A
17.bmp
18.bmp
15.bmp
16.bmp

17.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(90°-a)
7.bmp
10.bmp
8.bmp
12.bmp

7.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(180°-a)
9.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

9.bmp

!!!OK!!!

Виберіть значення sin(30°)
2.bmp
1.bmp
3.bmp
-4.bmp

2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(135°)
-5.bmp
1.bmp
2.bmp
-4.bmp

-5.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(90°-a)
12.bmp
7.bmp
10.bmp
13.bmp

12.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(120°)
- 3.bmp
6.bmp
- 2.bmp
4.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(60°)
-2.bmp
6.bmp
1.bmp
4.bmp

-2.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення tg(135°)
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp
-5.bmp

-3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(180°-a)
8.bmp
7.bmp
12.bmp
11.bmp

8.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(30°)
1.bmp
2.bmp
3.bmp
-4.bmp

1.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(150°)
3.bmp
-1.bmp
5.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(60°)
-6.bmp
3.bmp
2.bmp
4.bmp

-6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(150°)
3.bmp
-3.bmp
1.bmp
-4.bmp

3.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення sin(45°)
6.bmp
2.bmp
-2.bmp
4.bmp

6.bmp

!!!ERROR!!!

Виберіть значення cos(120°)
-1.bmp
5.bmp
-2.bmp
4.bmp

-1.bmp

!!!OK!!!

!!!Ваша оцінка :3!!!
!!!Пройшло часу : 33c!!!

